**RAMPA FAAC 615 STD**Model 615 se nudi u “standardnoj” verziji i u “rapid”. Standardna verzija moze da nosi letvu od 5 m i otvara brzinom od 5 sekundi, dok rapid verzija može da nosi letvu od 2.5 m i otvara brzinom  
od 2.5 sek. Ovaj model rampe je predvidjen za prolaze male i srednje velicine. Model 615 namjenjen je za manje intenzivno korištenje, tj. za stambene objekte, firme i slična mjesta gdje se zahtjeva kontrola pristupa.  
  
Po zahtjevu kupca nudimo različite mogućnosti za kontrolu pristupa, tj. putem daljinskog upravljanja, čitača kartica, induktivnom petljom, sistemom za naplatu parkinga (tj. parking sistem) itd.  
  
**Prednosti FAAC hidraulične rampe:**

• Hidraulični sistem otvaranja i zatvaranja  
• Idealna rampa za prolaze srednje frekventnosti kao i za kontrolu pristupa  
• Hidraulična sigurnosna zaštita od loma  
• Ručna deblokada trouglastim ključem  
• Jednostavna instalacija i održavanje  
• Ugrađeni magnetni prekidači

**Tehnički podaci za hidrauličnu** rampu model FAAC 615 ST:

**Za otvore do:** 4815 mm

**Napajanje**: 230 V AC

**Upravljački napon:** 230 V AC

**Hidraulična pumpa:** 0,75 L

**Upravljačka jedinica:** Tip 615 BPR

**Nominalna frekvencija:** 50-60 Hz

**Temperatura okoline:** -20° do +55°

**Snaga motora:** 220 W

**Dimenzije:** 350x170x1080 mm