**RAMPA FAAC B680H**

"*Inovacija u pokretu*" izraz je koji najbolje opisuje **rampu B680H**.

Rampa FAAC B680H dizajnirana je kao rampa sa hibridnom tehnologijom, dakle brushless motorom I 24V hidraulikom koja je patentirana od streane proizvođača Ovaj tip rampe testiran je na više od 2.000.000 ciklusa neprekidne upotrebe bez posebnog održavanja, a može da digne letvu dužine 8 m za manje od 6 sekundi.

B680H varijanta rampe je “modularna”, što znači da kućišta možemo da dobijemo u raznim bojama, neovisno od samog tijela rampe na kojem su smještene elektronika, pumpa opruga I ostale komponente koje upravljaju samom rampom. Rampa je dostupna u bojama “Crvena, Bijela, Plava, Siva I varijanta nehrđajućeg čelika.

LED svjetlo u potpunosti je integrisano u kućištu rampe. Kada je rampa spuštena LED svjetla svijetle crveno, a kada je podigunuta I prolaz je slobodan, LED rasvjeta svijetli zeleno.

Opcija pomoćnih baterija i punjača XBAT24 omogućuje nesmetani i neprekidni rad rampe i u slučaju prekida napajanja.

|  |  |
| --- | --- |
| **MODEL** | B680H |
| **DUŽINA LETVE (m)** | od 2.3m do 8.3m |
| **VRIJEME OTVARANJA (s)** | od 1.5s (2m) do 6s (8m) |
| **FREKVENCIJA UPOTREBE (%)** | neprekidna (100%) |
| **CENTRALNA UPRAVLJAČKA JEDINICA** | ugrađena E680 |
| **ŠIFRA PROIZVODA** | 104680 |

Dodatne opcije:

|  |  |
| --- | --- |
| **RAL 3020** | Crveno kućište |
| **RAL 5011** | Plavo kućište |
| **RAL 9010** | Bijelo kućište |
| **RAL 9006** | Sivo kućište |
| **STAINLESS-STEEL** | Kućište nehrđajućeg čelika |

**Tehničke specifikacije B680H**

|  |  |
| --- | --- |
| NAPAJANJE | 100 do 240 Vac 50 (60) |
| ELEKTROMOTOR | Brushless 36Vdc |
| APSORBIRANA SNAGA | 240W |
| APSORBIRANA STRUJA | 1.1 A (a 230V) |
| BRZINA MOTORA | 1.000 do 6.000 okr/min |
| PROTOK PUMPE | 3.2 l/min |
| ELEKTRONIČKO KOČENJE | apsolutni enkoder |
| RADNA TEMPERATURA | -20°C do +55°C |
| TEŽINA | 85 kg (65kg + 20 kg kućište) |
| VRSTA ULJA | FAAC HP OIL |
| ZAŠTITA KUĆIŠTA | antikorozivna zaštita cink-epoksi |
| NIVO ZAŠTITE | IP44 |
| VRSTA LETVI | okrugla sa zaštitnim rubnicima i predispozicija za svjetla |
| DIMENZIJE | 469x279x1100 (šxdxv, mm |