**OPIS RAMPE FAAC 620 RAPID**

FAAC 620 Rapid rampa može da nosi letvu od 2- 3,815 m, te otvara brzinom od 2 sekunde. Automatska rampa model 620 Rapid je predviđen je za industrijsku upotrebu, i ima frekvenciju rada koja je 100%. Ovaj model idealan je za velike garaže koje imaju i do 500 parking mjesta, kao i za potrebe za parkinge gdje se vrši naplata.

Po zahtjevu kupca nudimo različite mogućnosti za kontrolu pristupa, tj. putem daljinskog upravljanja, čitača kartica, induktivnom petljom, sistemom za naplatu parkinga (tj. parking sistem) itd. **Prednosti**

**FAAC hidrauliĉne rampe:**

• Hidraulični sistem otvaranja i zatvaranja

• Idealna rampa za prolaze visoke frekventnosti kao i za kontrolu naplate parkinga

• Hidraulična sigurnosna zaštita od loma

• Ručna deblokada trouglastim ključem

• Jednostavna instalacija i održavanje

• Ugrađeni magnetni prekidači

**Tehniĉki podaci za hidrauliĉnu** rampu model FAAC 620 RAPID:

**Za otvore do:** 3815 mm

**Napajanje**: 230 V AC

**Upravljaĉki napon:** 230 V AC

**Hidrauliĉna pumpa:** 1,5 L

**Upravljaĉka jedinica:** Tip 624 BLD

**Nominalna frekvencija:** 50-60 Hz

**Temperatura okoline:** -20° do +55°

**Snaga motora:** 220 W

**Dimenzije:** 350x170x1080 mm