# SPECIFIKACIJA AUTOMATSKOG PODIZNOG STUBA MODEL FAAC ”J 275”

• **Pogonska jedinica:** Hidraulicna

• **Cilindar:** Fe360 celik- debljina 7mm

• **Tretman zaštite cilindra:** Poliester boja, metalik tamno-siva RAL7021

• **Hod cilindra:** 600mm

• **Precnik cilindra:** 275mm

• **Hidraulicna pumpa:** Napon napajanja 230 Vac +6% -10% (50 Hz)

• **Snaga:** 220 W

• **Glava cilindra:** Nehrđajući poklopac od kaljenog aluminija

• **Tretman zaštite površine glave:** Poliester boja, svijetlo-siva RAL9006

• **Frekfencija upotrebe:** Heavy duty – Intenzivna upotreba

• **Vrijeme spuštanja:** 1,2 sekundi sa SDU

• **Vrijeme dizanja:** 5 sekundi

• **Nivo zaštite:** IP 67

• **Mogucnost rucnog pokretanja:** DA

• **Otpornost na udarce:** 38 000 J ( Fe360 celik-debljina 7mm)

• **Otpornost na lom:** 128 000 J (Fe 360 celik-debljina 7mm)

• **Dimenzije kucišta za ugradnju u zemlju:** 560x560x950 mm

• **Optimalna radna temperatura:** -15°C - +55°C -40°C -+55°C sa grijačima

**CE DEKLARACIJA O KONFORMITETU**

(DIREKTIVA 2006/42 EC)

**Proizvodjac:** FAAC S.p.A.

**Adresa:** Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa, BOLOGNA – Italija

Izjavljuje pod vlastitom odgovornoscu da su proizvodi “Automatski podizni stubovi” iz serije **FAAC** **J 275**, na koji se  
ova izjava odnosi, u skladu sa direktivima Savjeta za uskladjivanje zakona drzava clanica EU.

• 2006/95/EC Niskonaponska direktiva

• 2004/108/EC Elektromagnetna kompatibilnost

Bologna, 01-01-2010