**RAMPA FAAC B614**Rampa B614 proizvođača FAAC je novi tip rampe koja je napravljena sa ciljem da zadovolji širok spektar primjene, od kućne do komercijalne upotrebe.

Elektronika koja je smještena u gornjem dijelu rampe, olakšava ugradnju, programiranje i puštanje u rad same rampe. U gornjem dijelu rampe integrisana je i signalna lampa koja signalizira da je rampa u pokretu!

Robustna i pouzdana rampa visokih performansi

Ekskluzivna upotreba visokokvalitetnih komponenti i materijala čini rampu FAAC B614 robustnom i pouzdanom! Pokret ruke je usklađen i rampa ima usporenje pri otvaranju i zatvaranju!

S obzirom da je motor rampe 24V sa integrisanim enkoderom, imamo mogućnost kontrole pokrta rampe kao i vraćanje rampe u otvoren položaj u slučaju da letva naiđe na prepreku prilikom zatvaranje.

Dodatna oprema

Uz rampu B614 možemo da isporučimo raznu opremu, sve prema željama kupca. Od dodatne opreme možemo da ponudimo sledeće: svetlosnu signalizaciju na letvi rampe, semafore, prihvatnike letve, letvu u rektangularnoj ili okrugloj izvedbi.   
Naravno, uz rampu možemo da isporučimo daljinske, čitače kartica, RFID stikere, induktivne petlje.

**Tehnički podaci za hidrauličnu** rampu model FAAC B614:

**Za otvore do:** 4815 mm

**Napajanje**: 230 V AC

**Upravljački napon:** 24 V AC

**Enkoder:** Inkrementalni

**Upravljačka jedinica:** Tip E614

**Usporenje:** Mehaničko + elektronsko

**Temperatura rada:** -20° do +55°

**Snaga motora:** 165 W